**Тест № 1**

**1. Укажите основные поражающие факторы пожара:**

1) огонь, высокая температура, задымление

2) обрушение здания, срабатывание пожарной сигнализации, паника

3) огонь, высокая температура, паника

4) большое скопление пожарных и пожарной техники

**2. Какими огнетушителями можно тушить электропроводку?**

1) порошковыми, углекислотными, хладоновыми

2) воздушно-пенными, водными, химическими пенными

3) порошковыми, воздушно-пенными, химическими пенными

4) комбинированными, хладоновыми, воздушно-пенными

**3. Сколько времени может работать огнетушитель?**

1) 40−70 секунд

2) 10−30 секунд

3) 3 минуты

4) 2 минуты

**4. В каких случаях запрещается работать с огнетушителем?**

1) при отсутствии инструкции на огнетушителе

2) огнетушитель не маркирован

3) при наличии вмятин, вздутостей или трещин в корпусе

4) при наличии ржавчины на запорном механизме

**5. Как правильно тушить пожар огнетушителем?**

1) огнегасительную струю направляют на участки повышенного горения

2) огнегасительную струю направляют на интенсивное пламя огня

3) огнетушитель необходимо бросить в огонь

4) огнегасительную струю направляют в центр очага

Автор теста: методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ Баранов Дмитрий Юрьевич.