**Тест № 3**

**1. Что относится к первичным средствам пожаротушения?**

1) огнетушитель, вода, песок, земляной грунт

2) огнетушители, внутренние пожарные краны, пожарные щиты

3) снег, сода, стиральный порошок, соль, плотная ткань

4) внутренние пожарные краны, пожарные щиты, вода, песок

**2. Что относится к подручным средствам при тушении пожара?**

1) вода,  песок, земляной грунт, снег, сода, стиральный порошок, соль, плотная ткань

2) огнетушители, внутренние пожарные краны, пожарные щиты

3) вода, песок, огнетушители, стиральный порошок

4) внутренние пожарные краны, сода, соль, плотная ткань

**3. На какие виды делятся огнетушители?**

1) переносные и передвижные

2) комбинированные и носимые

3) твёрдые и мягкие

4) по способу доставки

**4. Какое безопасное расстояние необходимо соблюдать при тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, огнетушителем?**

1) не дальше длины раструба огнетушителя

2) тушить огнетушителем нельзя

3) не ближе одного метра

4) не ближе пятидесяти сантиметров

**5. Какова температура поверхности раструба углекислотного огнетушителя во время его работы?**

1) +60ºC

2) −100 ºC

3) −70ºC

4) +50ºC

Автор теста: методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ Баранов Дмитрий Юрьевич.