**Детали и элементы управления видеокамеры** (SONY 4-264-740-62)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 1 | Объектив (подбор угла обзора) | | 2 | Светодиод VIDEO (лампа выполняет роль вспышки при фотографировании) | | 3 | Встроенный микрофон | | |  |  | | --- | --- | | 1 | Экран ЖКД /сенсорная панель  (повернув панель ЖКД на 180 градусов, можно закрыть ее экраном наружу.  Это удобно для режима воспроизведения.) | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | 1 | Кнопка C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Копия Изображение 017.jpg просмотр изображений. | | 2 | Кнопка C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Копия Изображение 017.jpg питание/режим работы. | | 3 | Кнопка  вводит фиксированную поправку освещения. | | 4 | Кнопка  включающая/отключающая режим. | | 5 | Динамик. | | 6 | Гнездо подключения | | 7 | Рычаг привода трансфокатора (изменение настройки режима записи). | | 8 | Кнопка  для записи фотографии. | | 9 | Кнопка  для переключения режима записи. | | 10 | Индикатор  фильм;  фотография. | | 11 | Кнопка  для включения всех настроек, включая настройку часов. | |