**Детали и элементы управления видеокамеры** (SONY 4-264-740-62)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Объектив (подбор угла обзора) |
| 2  | Светодиод VIDEO (лампа выполняет роль вспышки при фотографировании) |
| 3 | Встроенный микрофон  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Экран ЖКД /сенсорная панель (повернув панель ЖКД на 180 градусов, можно закрыть ее экраном наружу. Это удобно для режима воспроизведения.)  |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Кнопка C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Копия Изображение 017.jpg просмотр изображений. |
| 2 | Кнопка C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\Копия Изображение 017.jpg питание/режим работы. |
| 3 | Кнопка  вводит фиксированную поправку освещения. |
| 4 | Кнопка  включающая/отключающая режим. |
| 5 | Динамик. |
| 6 | Гнездо подключения   |
| 7 | Рычаг привода трансфокатора (изменение настройки режима записи). |
| 8 | Кнопка  для записи фотографии. |
| 9 | Кнопка  для переключения режима записи. |
| 10 | Индикатор  фильм;  фотография. |
| 11 | Кнопка  для включения всех настроек, включая настройку часов. |

 |